ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**ГОСТ Р 12.4.026-2001**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение,**  **Рекомендуемые размеры знака** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/znak-pozharnyj-kran.jpg | **Пожарный кран** 100х100 200х200 | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/znak_pojharniy_kran_tel.jpg | **Пожарный кран /**  **О пожаре звонить 01** 120х180 | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/znak-ognetushitel.jpg | **Огнетушитель** 100х100 150х150  200х200 | В местах размещения огнетушителя |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/znak-krasnaya-trubka.jpg | **Телефон для использования**  **при пожаре** пленка 100х100 | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/Pozharnaya_lestnitsa.jpg | **Пожарная лестница**  200х200 | В местах нахождения пожарной лестницы |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/Knopka_vklyucheniya_ustanovok.jpg | **Кнопка включения установок**  **(систем пожарной автоматики)** 100х100  200х200 | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/Zvukovoi-opoveshchatel-pozharnoi-trevogi.jpg | **Звуковой оповещатель пожарной тревоги** 100х100  200х200 | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |

**ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение,**  **Рекомендуемые размеры знака** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/znak-napravo-dver.jpg | **Направление к эвакуационному выходу направо**  150х300 | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/znak-nalevo-dver.jpg | **Направление к эвакуационному выходу налево** 150х300 | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/znak-vpravo-vniz.jpg | **Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний и левосторонний)** 200х200 | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/znak-nalevo-vverh.jpg | **Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (правосторонний и левосторонний)** 200х200 | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ukazatel-vihoda.jpg | **Указатель выхода** 150х300 | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/zapasnoy-vihod-fl.jpg | **Указатель запасного выхода** 150х300 | Над дверями запасного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к запасному выходу |

**ЗНАКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение,**  **Рекомендуемые размеры знака** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/220.jpg | **220 В** 15х30 | Над каждой розеткой |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/rabotat-zdes.jpg | **Работать здесь** 250х250 | В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивается на рабочем месте.  В ОРУ при наличии защитных ограждений рабочего места вывешивают в месте прохода за ограждение |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/zazemleno.jpg | **Заземлено** 100х200 | В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивается на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок электроустановки, а также на ключах и кнопках дистанционного управления |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ne-vkluchat-rabotayut-ludi.jpg | **НЕ ВКЛЮЧАТЬ!**  **Работают люди** 100х200 | В электроустановках всех классов напряжения. Вывешивается на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до 1000 В (автоматах, рубильниках, выключателях), при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место.  На присоединениях до 1000 В, не имеющих в схеме коммутационных аппаратов, плакат вывешивается у снятых предохранителей |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ne-vkluchat-rabota-na-linii.jpg | **НЕ ВКЛЮЧАТЬ!**  **Работа на линии** 100х200 | В электроустановках всех классов напряжения. Вывешивается на приводах, кнопках и ключах управления тех коммутационных аппаратов, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на воздушную или кабельную линию, на которой выполняют работу работники |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ne-vlezai-ubyet.jpg | **НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЕТ!** 150х300 | Вывешивается в РУ на конструкциях, соседних с той, которая предназначена для подъема работников к рабочему месту, расположенному на высоте |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ispitaniye-opasno-dlya-gizni.jpg | **ИСПЫТАНИЕ.**  **ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ** 150х300 | Вывешивается надписью наружу на оборудовании, на ограждениях токоведущих частей при подготовке рабочего места для проведения испытания повышенным напряжением. |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/rabota-pod-napryageniyem.jpg | **РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. Повторно не включать!** 100х200 | Вывешивается на ключах управления выключателей ремонтируемых ВЛ при выполнении работ под напряжением |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/opasnoye-electricheskoye-pole.jpg | **ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН** | В ОРУ напряжением 330 кВ и выше. Устанавливается на высоте 1,8 м от уровня планировки на ограждениях участков, на которых уровень напряженности электрического поля выше 15 кВ/м: - на маршрутах обхода ОРУ; - вне маршрутов обхода ОРУ, но в местах, где возможно пребывание работников, выполняющих другие работы(например, под низко провисшей ошиновкой оборудования или системы шин)  Плакат необходимо крепить на специально для этого предназначенном столбе высотой 1,5-2 м. |

**ЗНАКИ МЕДИЦИНСКОГО И САНИТАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение,**  **Рекомендуемые размеры знака** | **Место размещения (установки)**  **и рекомендации по применению** |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/znak-aptechka.jpg | **Аптечка первой медицинской помощи** 100х100 | На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи |

**ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение,**  **Рекомендуемые размеры знака** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/zapreschayetsya-kurit.jpg | **Запрещается курить** 200х200 | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/prohod-zapreschen.jpg | **Проход запрещен** 200х200 | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/zapreschayetsya-polzovatsya-otkritim-ognem.jpg | **Запрещается пользоваться открытым огнем** 200х200 | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара.  На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/zapreschayetsya-dvigeniye-sredstv-napolnogo-transporta.jpg | **Запрещается движение средств напольного транспорта** 200х200 | Устанавливается в местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например, погрузчики или напольные транспортеры) |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/zapreschayetsya-zagromogdat-prohodi.jpg | **Запрещается загромождать проходы и (или) складировать** 200х200 | Устанавливается на пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/dostup-postoronnim-vospreschen.jpg | **Доступ посторонним запрещен** 200х200 | Устанавливается на дверях помещений, у входа на объекты, участки и проч., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) |
| Запрещается тушить водой | |  |  | | --- | --- | |  | **Запрещается тушить водой** |   50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара. |
| Запрещается использовать в качестве питьевой воды | **Запрещается использовать в качестве питьевой воды**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | |  | | --- | | В местах расположения тех водопроводов и емкостей с технической водой, не пригодных для питья. | |  | | На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, не пригодной для питья и бытовых нужд. | |
| Запрещается движение средств напольного транспорта | **Запрещается движение средств напольного транспорта**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | |  | | --- | | В местах, где запрещается применять средства напольного транспорта (например, погрузчики или напольные транспортеры) | |  | |  | |
| Запрещается прикасаться. Опасно | **Запрещается прикасаться. Опасно**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | |  | | --- | | На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно. | |  | |
| Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением | **Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током |
| Не включать! | **Не включать!**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На пультах управления и включения оборудования или механизмов, при ремонтных и пуско-наладочных работах |
| Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности | **Запрещается работа (присутствие) людей со стимуляторами сердечной деятельности**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | В местах и на оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными стимуляторами сердечной деятельности |
| Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров) | **Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается транспортировка пассажиров)**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмов |
| Запрещается вход (проход) с животными | **Запрещается вход (проход) с животными**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными. |
| Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты | **Запрещается работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На местах, участках и оборудовании, где запрещено работать или находиться людям с вживленными металлическими имплантантами. |
| Запрещается разбрызгивать воду | **Запрещается разбрызгивать воду**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На местах и участках, где запрещено разбрызгивать воду. |
| Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией | **Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На дверях помещений, у входа на объекты, где запрещено пользоваться средствами связи, имеющими собственные радиочастотные электромагнитные поля. |
| Запрещение (прочие опасности или опасные действия) | **Запрещение (прочие опасности или опасные действия)** | Применять для обозначения опасности, не предусмотренной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью. |
| Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.) | **Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.)**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | При входе на объекты, на рабочих местах, оборудовании, приборах и т.п. Область применения знака может быть расширена. |
| Запрещается принимать пищу | **Запрещается принимать пищу**  50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 | На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена. |

**ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение,**  **Рекомендуемые размеры знака** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/znak-vysokoe-napryazhenie.jpg | **Опасность поражения электрическим током** 080х080 100х100 150х150 | На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/vnimaniye-avtopogruzchik.jpg | **Внимание. Автопогрузчик** 200х200 | В помещениях и участках, где проводятся погрузочно-разгрузочные работы |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/pojaroopasno-legko-vosplamenyayuschiesya-veschestva.jpg | **Пожароопасно.**  **Легко-воспламеняющиеся вещества** 200х200 | На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/akkumulatorniye-batarei.jpg | **Аккумуляторные батареи** 150х150 | В помещениях и на участках изготовления, хранения и применения аккумуляторных батарей |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/vnimanie-opasnost-prochie.jpg | **Внимание.**  **Опасность**  **(прочие опасности)** 200х200 | На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ostorogno-goryachaya-poverhnost.jpg | **Осторожно.**  **Горячая поверхность** 200х200 | На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности |

**ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение,**  **Рекомендуемые размеры знака** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/rabota-v-zaschitnih-ochkah.jpg | **Работать в защитных очках** 200х200 | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/rabota-v-zaschitnoy-kaske.jpg | **Работать в защитной каске** 200х200 | На рабочих местах и участках, где требуется защита головы |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/rabotat-v-naushnikah.jpg | **Работать в защитных наушниках** 200х200 | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/rabota-v-protivogaze.jpg | **Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания** 200х200 | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/rabota-v-zaschitnoy-obuvi.jpg | **Работать в защитной обуви** 200х200 | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/rabota-v-zaschitnih-perchatkah.jpg | **Работать в защитных перчатках** 200х200 | На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/rabota-v-odegde.jpg | **Работать в защитной одежде** 200х200 | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/rabota-v-shitke.jpg | **Работать в защитном щитке** 200х200 | На рабочих местах и участках, где необходима защита лица и органов зрения |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/rabota-v-poyase.jpg | **Работать в предохранительном (страховочном) поясе** 200х200 | На рабочих местах и участках, где для безопасной работы требуется применение предохранительных (страховочных) поясов |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/prohod-zdes.jpg | **Проход здесь** 200х200 | На территориях и участках, где разрешается проход |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/obschiy-predpisivayuschiy-znak.jpg | **Общий предписывающий знак** 200х200 | Для предписаний. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности |

**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение,**  **Рекомендуемые размеры знака** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/Kategoriya-pomeshcheniya-Klass-zony-pomeshcheniya.jpg | **Категория помещения / Класс зоны помещения** 200х200 | На дверях помещений производственного и складского назначения, наружных установках |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/znak-otvetstvennyj.jpg | **Ответственный за пожарную безопасность** 100х200 | В каждом помещении на видном месте |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/Otvetstvennyi-za-elektrobezopasnost.jpg | **Ответственный за электробезопасность** 100х200 | В каждом помещении где есть электроустановки на видном месте |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/otvetstvenniy-za-ot.jpg | **Ответственный за соблюдение требований правил охраны труда** 100х200 | В каждом помещении на видном месте |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/pri-pojare-zvoni-01.jpg | **При пожаре звонить 01** 200х200 | В каждом помещении на видном месте |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/pri-pojare-zvoni-01-kvadrat.jpg | **При пожаре звонить 01** (пленка 200х200) (пленка 200х200) | В каждом помещении на видном месте |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ne-kurit2.jpg | **НЕ КУРИТЬ** 100х200 | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/pom-s-povishennoy-opasnostyu.jpg | **Помещение с повышенной опасностью** 150х300 | На дверях помещений с повышенной опасностью |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ostorogno-svarka.jpg | **Осторожно. Сварка** 150х300 | При сварочных работах / на дверях сварочных постов |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/vhod-vospreschen.jpg | **Вход воспрещен! Огнеопасно** 150х300 | На дверях помещений |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/prohod-dergat-svobodnym.jpg | **Проход держать свободным** 200х200 | По необходимости, при ремонтных работах |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/vedetsya-videonabludeniye.jpg | **Ведется видеонаблюдение** 150х200 | В местах где ведется видеонаблюдение |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/opasnaya-zona.jpg | **Опасная зона** 150х300 | На дверях помещений с повышенной опасностью |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ostorogno-oborudovaniye-vklucheno.jpg | **Осторожно! Оборудование включено** 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций. В ЗРУ вывешивается на защитных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/remont-oborudovaniya.jpg | **Ремонт оборудования** 150х300 | Вывешивается надписью наружу на оборудовании, на ограждениях токоведущих частей при подготовке рабочего места для проведения испытания повышенным напряжением |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/stoi-opasno-dlya-gizni.jpg | **Стой! Опасно для жизни** 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций.  В ЗРУ вывешивается на защитных временных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением (когда снято постоянное ограждение); на временных ограждениях, устанавливаемых в проходах, куда не следует заходить; на постоянных ограждениях камер, соседних с рабочим местом.  В ОРУ плакат вывешивается при работах, выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место; на конструкциях возле рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящимся под напряжением. |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/visokoye-napryageniye.jpg | **Высокое напряжение.**  **Опасно для жизни** 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций.  В ЗРУ вывешивается на защитных временных ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением (когда снято постоянное ограждение); на временных ограждениях, устанавливаемых в проходах, куда не следует заходить; на постоянных ограждениях камер, соседних с рабочим местом. В ОРУ плакат вывешивается при работах, выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих рабочее место; на конструкциях возле рабочего места на пути к ближайшим токоведущим частям, находящимся под напряжением. |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/pod-napryageniyem.jpg | **Под напряжением. Опасно для жизни** 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций. |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ne-zakrivat.jpg | **Не закрывать. Работают люди** 150х300 | При работах в электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивается на рабочем месте. В ОРУ при наличии защитных ограждений рабочего места вывешивают в месте прохода за ограждение. |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ne-vkluchat.jpg | **Не включать** 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения. Вывешивается на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на рабочее место. |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ne-vhodi.jpg | **Не входить.**  **Работают люди** 100х200 | В электроустановках электростанций и подстанций. Вывешивается на вентилях: - воздухопроводов к воздухозаборникам и пневматическим приводам выключателей и разъединителей, при ошибочном открытии которых может быть подан сжатый воздух на работников или приведен в действие выключатель или разъединитель, на котором работают люди; - водородных, углекислотных и прочих трубопроводов, при ошибочном открытии которых может возникнуть опасность для работников. |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/stoy.jpg | **Стой! Опасная зона** 100х200 | На дверях помещений |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/ostorogno-elektricheskoye-napryageniye.jpg | **Осторожно. Электрическое напряжение** 150х300 | В электроустановках всех классов напряжения электростанций и подстанций.  Крепится на внешней стороне входных дверей, за исключением дверей КРУ и КТП, расположенных в этих устройствах;  на наружных дверях камер выключателей и трансформаторов, ограждениях токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях;  дверях щитов и сборок напряжением до 1000 В В населенной местности.  Крепится на опорах ВЛ выше 1000 В на высоте от 2,5 до 3 м от земли;  при пролетах меньше 100 м крепится через опору;  при пролетах более 100 м и переходах через дороги - на каждой опоре  При переходах через дороги знаки должны быть обращены в сторону дороги, в остальных случаях- сбоку опоры поочередно с правой и левой стороны. Плакаты крепятся на металлических и деревянных опорах. |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/postoronnim-vhod-vospreschen.jpg | **Посторонним вход воспрещен** 150х300 | Устанавливается на дверях помещений, у входа на объекты, участки и проч., для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) |
| http://zapsib-cot.ru/images/znakibezopasnosti/mesto-dlya-kureniya.jpg | **Место для курения** 200х200 | Используется для обозначения места курения |